Программа предназначена для рисования железных дорог на топопланах масштаба 1:500. УЗ ЖД рисуется полилинией на основе уже отрисованной оси ЖД. Программа позволяет рисовать ЖД (ширина 1520мм), трамвайные линии (тоже 1520мм) и узкоколейки (600, 750, 1000 и 1067 мм), в т.ч. и строящиеся. Выбираем одну или несколько линейных объектов, жмем кнопку с изображением УЗ ЖД (на отдельной панели), затем в появившемся диалоге жмем кнопку с нужным типом ЖД или соответствующую кнопку "строящаяся", если линия строящаяся. После некоторого ожидания (в случае строящихся ЖД оно может затянуться на минуты) выбранные линии заменяются на УЗ ЖД. Если была выбрана одна линия, то можно отменить изменения, внесенные программой с помощью команды Отмена. Если линий было несколько, то поможет только Восстановление таблицы.