Описание в Экселе.mbx

(С) Дмитрий Мазуров, 2006

				Введение.

	Программа выдает в Эксель (в виде dbf-файла) таблицы координат и геоданных точек границы для последующей вставки в шаблон Описания земельного участка. Точки границы должны уже существовать. Допускается отлет точек границы от узлов участка. Предусмотрены прекращающие существование точки и участки границ.

				Ограничения.

	Новые точки границы должны иметь номера вида "н1", "н2" и т.д. , а старые - вида "1", "2", "3" и т.д. (нумерация может быть произвольной). Для старых точек границы геоданные и координаты не выводятся.

				Порядок работы.

	Перед началом работы с программой на новом компьютере нужно 1 раз запустить файл "Сопоставить Эксель dbf-файлам.reg" (на запрос ответить "Да"). После этого по двойному щелчку в проводнике по файлу типа "dbf" он будет открываться в Экселе (Эксель поддерживает этот тип файлов, но не присваивает их при установке). Но самое главное, что по завершении работы по формированию таблиц, программа будет открывать полученный dbf-файл автоматически.
	Запуск mbx добавляет на панель "Программы" кнопку с буквой "О", которая открывает главный диалог программы. Содержимое главного диалога описывать не буду, скажу только, что по нажатию кнопки "ОК" запускается процесс формирования выходной таблицы для выбранного участка.
	По завершении процесса программа покажет получившийся dbf в Экселе или, если в Экселе открыть не получится, откроет содержащую этот файл папку в проводнике. В любом случае, нужно открыть полученный файл в Экселе, затем выбрать ячейки каталога координат (или выноски геоданных), скопировать (Ctrl+С), затем:
1) перейти в таблицу-шаблон, 
2) выбрать левую-верхнюю ячейку, 
3) в контекстном  меню(по правой кнопке) или в меню "Правка" выбрать пункт "Специальная вставка",
4) в открывшимся диалоге в переключателе "Вставить" дважды щелкнуть "Значения и форматы чисел".

	В двух словах: копируем и затем вставляем без переноса формата ячеек.

				Заключение.

	Замечания и предложения шлите по адресу dima_maz@mail.ru.