Программа проставляет на выбранных железных дорогах штрихи (условные знаки колейности и электрифицированности) в соответствии с классификатором Меридиана 10000-го масштаба. Условные знаки рисуются в таблице Оформление, находящейся в той же папке, что и таблица ЖД-линий. Если этой таблицы нет, она создается автоматически.