:: LinesConnector

Утилита для подрезки коммуникационных линий, подходящих к выбранным зданиям.

Порядок работы после запуска модуля:
  1. С помощью кнопки "Настроить..." на панели инструментов модуля выбрать слои коммуникаций,
     по которым будут добавляться узлы к выделенным объектам. Множественный выбор можно сделать
     с помощью зажатой клавиши Ctrl.
  2. Выбрать интересующие объекты.
  3. Нажать кнопку "Начать обработку" на панели инструментов модуля.

В результате по месту пересечения линий коммуникаций и зданий будут добалены узлы как
для объектов слоя зданий, так и для площадных объектов других слоёв, пересекаемых зданием.
