:: ZPicker

Утилита для извлечения сведений по точкам интереса из присутствующих на карте слоёв поверхностей
и размещения их в выбранном целевом слое.

Порядок работы после запуска модуля:
  1. Сформировать карту, открыв необходимые растры и соответствующие им
     файлы описания поверхностей (*.asc).
  2. Открыть целевой слой, в который будут записываться интересующие точки (в карте п. 1).
  3. Выбрать окно карты из п. 1.
  4. На панели инструментов модуля нажать на кнопку "Указать карту". Программа проанализирует
     имеющиеся растровые слои и найдёт соответствующие им слои поверхностей. Если ни одного
     слоя поверхностей, входящего в рамки растровых слоёв, не будет найдено, программа даст
     соответствующее сообщение. Следует вернуться к п. 1 и убедиться, что для растровых слоёв
     загружены подходящие слои поверхностей.
  5. Настроить программу с помощью кнопки "Настройки..." на панели инструментов модуля,
     указав целевую таблицу и колонку, в которую будут записаны сведения о высоте, в поле Точность
     указав число знаков после запятой.
  6. При необходимости на панели инструментов "Пенал" выбрать инструмент "Перекрестие"
     (инструмент выбирается автоматически после закрытия диалога настроек нажатием
     кнопки "OK").
  7. На карте, выбранной в п. 1, с помощью левой кнопки мыши отмечать интересующие точки.
     При этом программа будет создавать точечные объекты и соответствующие им текстовые
     надписи с отметкой высоты в целевом слое, выбранном в п. 5.
  8. Для завершения работы по п. 7 следует выбрать любой другой инструмент MapInfo.
  9. Для завершения работы программы следует нажать на кнопку "Закрыть"
     на панели инструментов модуля.

ПРИМЕЧАНИЕ: изменения в целевом слое следует сохранять вручную.

В приложении программа по расстановке высот с точкой вместо запятой в 
подписях. Если понадобится запятая, нужно в файле конфигурации "cfg.ini" 
поменять значение параметра "decimal_comma" с "F" на "T".


