Для округления координат узлов объектов до двух знаков после запятой проделываем следующее:
1) Запускаем приложение "global.MBX" или добавляем его в каталог программ (см. предупреждение ниже).
2) Появляется сообщение "Связь с программой Кадастр не установлена. Функции связи с этой программой будут отключены.". Это нормально. Нажимаем ОК.
3) В главном меню окна MapInfo (что прямо под заголовком окна) появилось меню "Сервис". Выбираем в нем пункт "Округление координат".
4) Открывается диалог со списком всех открытых таблиц. Выделяем одну или несколько таблиц для обработки и жмем ОК.
5) Наслаждаемся результатом.

ВНИМАНИЕ! Запускать программу можно только в последнем запущенном экземпляре(окне) MapInfo. В противном случае программа зависнет вместе с MapInfo. Я рекомендую запускать "global.MBX" из проводника, напрямую или через ярлык. В этом случае зависания точно не произойдет.
	Также обратите внимание на то, что программа сохраняет все изменения в таблицах после их обработки.
