	Программа "Опоры ЛЭП" предназначена для формирования таблицы MapInfo с координатами и геоданными угловых точек участков под опорами линий электропередач. На карте ЛЭП перед началом работы программы должны размещаться ЛЭП (линейные объекты). На карте опор ЛЭП могут присутствовать все или часть опор ЛЭП. На карте участков могут находиться все или некоторые участки под опоры (но никакие другие!). На карте растяжек должны находиться все растяжки. Растяжки должны иметь тип "линия" или "полилиния", при этом обе растяжки могут храниться в одной полилинии из двух сегментов. 
