			Принципы действия программы.

		Получение координат из kml-файла.
	
	С частотой, заданной параметром "Частота обновления данных мониторинга", производятся следующие манипуляции:
1) kml-файл копируется из исходного расположения в папку данных мониторинга. Судя по всему, если в момент копирования kml-файла программа Data Recorder пытается его обновить, то ей это не удается. Отсюда пропущенные точки. Можно попытаться сократить частоту таких накладок, поиграв с частотой обновления данных мониторинга (она может быть и не целым числом).
2) Производится чтение строк с текущей до конца файла и выделение из них координат и высот. Из каждого сегмента пути берется только начальная точка. Если число "новых" точек достигает 100, то чтение файла прекращается досрочно, чтение остальных точек откладывается на следующие такты обновления данных (это связано с ограничением на длину строки, передаваемой по DDE).
3) По полученным из kml-файла координатам и высотам в таблице "Точки фото" создаются точки траектории.
