Коррекция чертежа 327.mbx

(С) Дмитрий Мазуров, 2006


				Введение.

	Программа работает в среде Кадастрового офиса и предназначена для коррекции карты в форме из генератора отчетов "Чертеж земельных участков П №327". В частности программа позволяет быстро менять стиль символов новых точек границы и шрифт их подписей на карте. Также программа предлагает альтернативный, слегка продвинутый вариант автоматического подписывания новых точек границы.


				Порядок работы.

	При запуске mbx на панели Пенал появляется кнопка "Коррекция чертежа 327" с изображением автомобиля с открытым капотом. Эта кнопка открывает главный диалог программы. В момент нажатия на эту кнопку должны выполняться следующие условия: верхним окном должно быть окно карты с планом земельного участка (в целевом масштабе!), а если вы собираетесь использовать продвинутое автоподписывание, то также должен быть выбран участок, для которого выводится форма. Сразу после подготовки формы "Чертеж земельных участков П №327" оба эти условия выполняются. Если вы собираетесь воспользоваться услугами данной программы, то сразу выводить готовую форму в Word не имеет смысла. Если вышеуказанные условия не выполнены при запуске программы, то главный диалог все равно откроется, вы сможете отредактировать его параметры и по нажатию кнопки ОК они сохранятся, только никакой полезной работы программа не сделает, объяснив при этом причину отказа.


				Главный диалог.

	Большую часть диалога занимают следующие не требующие объяснений параметры: стиль новых точек границы, шрифт подписей новых точек границы, расстояние от подписи до точки привязки в точках (точка= 0.4 мм или около того), стиль указки подписей. Эти параметры вы раньше могли видеть в стандартных диалогах и здесь их смысл тот же. Далее же следуют особые параметры:

"Продвинутое подписывание точек границы" (галочка) - включает режим, в котором программа сама расставляет подписи. Автоподписывание слоя НовыеТочки выключается, подписи рисуются текстовыми объектами в слое НовыеТочки. Продвинутое подписывание аналогично стандартному, за исключением того, что положение подписи относительно точки привязки (новой точки границы) выбирается в зависимости от направления смежных отрезков границы участка. Подпись размещается примерно в направлении бисектриссы угла, образованного смежными отрезками границы. Бисектриссы у угла две: внешняя и внутренняя. Подписи будут рисоватся со стороны внешней биссектрисы (там места больше), если только не установлена следующая галочка:

"Размещать подписи только снаружи участка" (галочка) - если включено, то подписи будут размещаться всегда снаружи участка. Это полезно, если участок узкий, например, имеет полосообразную форму.


				Тонкости.

	Расположение продвинутых подписей может не вполне вас устраивать, в этом случае просто растащите их как вам нравится.

	При нажатии кнопки ОК в главном диалоге все параметры программы сохраняются в файл "Коррекция чертежа 327.Настройки.bin" в папке программы. При следующем открытии диалога эти настройки будут загружены.

	Можно корректировать окно карты с помощью данной программы несколько раз подряд, играя параметрами. Программа предварительно сама устраняет результаты своей предыдущей работы, если они есть.

	Программа может работать и вне Кадастрового офиса. Все, что ей нужно, это: 
1) Таблица НовыеТочки, в которой есть колонка Nпп, и в которой должны содержаться поворотные точки границы участка в виде точечных объектов.
2) Окно, содержащее слой НовыеТочки.
3) Для продвинутых подписей нужен участок (площадной объект), он может размещаться где угодно.


				Заключение.

	С замечаниями и предложениями прошу обращаться лично или по почте dima_maz@siblcs.ru.