Tab-Hgr.mbx

(C)Мазуров Дмитрий, 2006

						ВВЕДЕНИЕ

	Программа предназначена для конвертации файла привязки растра формата MapInfo (*.tab) в аналогичный файл формата MicroStation (*.hgr) и обратно.

						ОГРАНИЧЕНИЯ

	Конвертация из tab-файла в hgr-файл:
	Предполагается, что растр имеет то же имя файла, что и tab-файл. В противном случае после конвертации вам нужно будет переименовать полученный hgr-файл так, чтобы его имя совпадало с именем файла растра. Также предполагается, что файл растра располагается в той же папке, что и tab-файл. В противном случае после конвертации вам нужно будет поместить полученный hgr-файл в одну папку с растром.
	Конвертация из hgr-файла в tab-файл:
	Предполагается, что координаты в hgr-файле даны в метрах. Полученный tab-файл будет иметь систему координат "План-схема(метры)". Вы можете изменить ее с помощью программы "Репроекция растров".

						ПОРЯДОК РАБОТЫ

	Запуск mbx добавляет в меню "Программы" подменю "Tab-Hgr" с двумя пунктами: "Tab->Hgr" и "Hgr->Tab".

				Tab->Hgr

	Выбор этого пункта меню вызывает диалог параметров конвертации tab-файла в hgr-файл:

	"Tab-файл растра" (поле ввода и кнопка) - выбираем tab-файл растровой таблицы, который следует сконвертировать. Кнопка "..." служит для обзора файлов.

	"Размеры растра(в точках)" (2 поля ввода) - вводим ширину и высоту растра в точках(пикселах). Эти значения можно узнать с помощью проводника Windows (окно проводника появляется, например, при запуске иконки "Мой компьютер"). Если в проводнике есть строка состояния, то размеры появятся в ней при выделении растра. Если есть панель типичных задач (слева), то размеры появятся в разделе "Подробно". Если эти панели отключены, можно узнать размеры растра в окне его свойств (щелкаем правой кнопкой на растре, в выпадающем меню выбираем "Свойства") на вкладке "Сводка".

	"Округлить до целых координаты углов растра" (галочка) - если известно, что координаты углов растра должны получиться целыми, то установив эту галочку, вы избежите мелких неточностей, которые неизбежно появляются в процессе конвертации.

	"ОК" (кнопка) - по нажатию этой кнопки производится проверка правильности введенных параметров. Если параметры правильны, они сохраняются в файл "Tab-Hgr.Настройки.bin" в папке программы и будут восстановлены при следующем вызове этого диалога. И, наконец, программа создает в папке указанного tab-файла файл привязки растра для MicroStation и открывает окно проводника Windows, отображающее эту папку.

	"Отмена" (кнопка) - закрывает диалоговое окно, не выполняя никаких действий.

				Hgr->Tab

	Выбор этого пункта меню вызывает диалог параметров конвертации hgr-файла в tab-файл:

	"Hgr-файл растра" (поле ввода и кнопка) - выбираем hgr-файл растровой таблицы, который следует сконвертировать. Кнопка "..." служит для обзора файлов.

	"Расширение растрового файла" (поле ввода) - вводим расширение файла растра, например "bmp".

	"Округлить до целых размеры растра" (галочка) - если размеры растра (в координатах плана) заведомо должны быть целыми, то установив эту галочку, вы избежите неизбежных мелких погрешностей при вычислении размеров растра.

	"ОК" (кнопка) - по нажатию этой кнопки производится проверка правильности введенных параметров. Если параметры правильны, они сохраняются в файл "Tab-Hgr.Настройки.bin" в папке программы и будут восстановлены при следующем вызове этого диалога. И, наконец, программа создает в папке указанного hgr-файла файл привязки растра для MapInfo и открывает окно проводника Windows, отображающее эту папку.
