***************************
*   Проектный план.mbx    *
***************************

(C) Дмитрий Мазуров, ФГУДП "Сибземкадастрсъемка"

			Введение.

	Приложение MapInfo "Проектный план" (далее ПП) предназначено для создания макета проектного плана земельного участка. На плане границ присутствует карта участка с межевыми знаками, масштаб карты, описание смежеств, наименование и площадь участка, номер и наименование договора, номер листа, число листов. Программа может работать с таблицей участков любой структуры, оформление плана полностью настраивается.

			Запуск.

	После запуска приложения "Проектный план.mbx" на стандартной панели кнопок "Операции" в самом конце появляется кнопка "Проектный план". В меню "Программы" появляется подменю "Проектный план" с пунктами "Запуск..." и "Выход". Пункт меню "Запуск..." и кнопка выполняют одну и ту же функцию: открывают главный диалог программы.

			Главный диалог.

	Главный диалог служит двум целям: настройка параметров и непосредственно создание готового макета проектного плана. Если вы хотите создать макет, то до вызова диалога необходимо выбрать один участок и выбрать (сделать активным) окно карты, которое должно появится в плане. Охват карты в плане будет таким же, как и в выбранном окне. Макет будет создан по нажатию кнопки "Запуск" в диалоге. Для настройки параметров ничего выбирать не нужно, при нажатии кнопки "Запуск" или "Закрыть" все параметры сохраняются автоматически.
	Параметры делятся на две категории: общие и параметры шаблона. Общие параметры настраиваются прямо в главном диалоге и в диалоге "Дополнительно", они отвечают за содержание отчета, т.е. за данные, которые он будет отображать. Параметры шаблона изменяются в стандартном моём редакторе параметров, который вызывается нажатием кнопки "Параметры шаблона..." в главном диалоге, эти параметры отвечают за оформление отчета, т.е. за то, где и как будут выводиться данные в отчете.
	В программе есть неявные параметры, которые не настраиваются через главный диалог. Во-первых, это таблица "Договоры.tab", которая хранится в подпапке "Настройки" папки с программой. В ней хранятся номера и наименования всех договоров, Вы можете изменить эту таблицу стандартными средствами MapInfo. Во-вторых, в той же папке имеется рабочий набор «Шаблон проектного плана.wor». Он создает шаблон макета проектного плана, т.е. все его элементы, присутствующие в неизменном виде на каждом плане. Этот рабочий набор Вы также можете отредактировать стандартными средствами.

			Общие параметры.

	В главном диалоге:
	"Таблица межевых знаков с геоданными" - на карте уже должны присутствовать межевые знаки с известными геоданными. Здесь указывается таблица, в которой они находятся. Можно ввести руками, можно нажать кнопку "..." (имеется в виду "Обзор...") и выбрать из открытых таблиц. 
	"Договор" – выбираем нужный договор из списка.
	«Номер листа» - вводим номер листа.
	«Всего листов» - ясно.

	В диалоге "Дополнительно":
	«Образец таблицы участков» - эта таблица служит лишь для того, чтобы взять из неё список столбцов для удобной настройки остальных параметров диалога «Дополнительно».
	«Колонка наименования участка» - откуда брать наименования участков для списка смежеств и углового штампа.
	«Колонка владельца участка» - откуда брать владельцев участков для списка смежеств.

			Параметры шаблона.
	
	Все координаты - это координаты в отчете и задаются они в дюймах. Обозначения координат такие же как в MapInfo: (X1, Y1) - левый верхний угол, (X2, Y2) - правый нижний. Координаты элемента отчета можно узнать, если два раза щелкнуть на нем левой кнопкой мыши. Чтобы координаты отображались в дюймах, установите параметр "Единицы отчета" (Настройки/Режимы/Системные) в значение "дюймы".

	"Карта. *" (*= X1, Y1, X2, Y2) - координаты рамки карты.
	"Карта. Шрифт номеров межевых знаков" - шриф подписей межевых знаков на карте.
	"Карта. Межевой знак без геоданных" - стиль символа межевых знаков без геоданных, которые программа нарисует на карте.
	"Смежества. *" (*= X1, Y1) - координаты первой строки списка смежеств (не заголовка!)
	"Смежества. Обычный шрифт" - шрифт списка смежеств.
	"Смежества. Промежуток между строками" - вертикальный промежуток между строками списка смежеств.
	"Смежества. Шрифт заголовка" - ясно.

Далее идут координаты и шрифты следующих подписей:
	Номер договора, например "800-11-65-ИЗ".
	Договор, например "Инвентаризация земель газового месторождения "Ямсовейское"\nООО "Уренгойгазпром"" (\n обозначает символ перехода на новую строку)
	Наименование участка, например "Куст скважин 234,235,236"
	Номер листа, например "2".
	Число листов, например "5".
	Площадь участка, например "12254 кв.м". Площадь округляется до единиц. Для площади задаюся единицы площади в обозначениях MapInfo. Например, "sq m" - кв.м, "sq km" - кв.км, "hectare" - га, "acre" - акр.
	Масштаб, например "1:1243". Масштаб округляется до единиц.
			
