	Данная программа помогает в рисовании неукрепленных и укрепленных откосов и обрывов. Она заполняет выбранные области ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ штрихами в соотвествии с условном знаком. Программа не рисует верхнюю кромку откосов/обрывов, только штрихи и, в случае укрепленных откосов, точки. 
	Программа создает специальную панель "Уз откосов 2" с четырьмя кнопками. Первые три являются инструментами типа линия и предназначены для рисования неукрепленных, укрепленных откосов и обрывов соответственно. Четвертая кнопка вызывает диалог настроек, где можно задать масштаб и стили линий и точек. 
	Принцип действия всех трех инструментов для построения откосов следующий. Делаем изменяемым слой, в котором нужно рисовать у.з. откосов, выбираем один или несколько площадных объектов, жмем кнопку с нужным видом откоса или обрывом, а затем протягиваем линию вдоль откоса. В итоге программа заполняет выбранные области штрихами, которые пересекают протянутую нами линию под прямым углом, причем верхняя кромка оказывается слева, если смотреть по ходу протянутой линии. Т.е. от того в каком направлении мы тянем линию, в прямом или обратном, зависит с какой стороны области окажется верх откоса и, соответственно, короткие штрихи. С обрывами, в этом смысле, все несколько проще :). 
	Программа создает каждый штрих и каждую точку отдельным объектом, поэтому перед рисованием откоса/обрыва рекомендуется сохранить изменяемый слой. В этом случае вы сможете легко отменить операцию рисования откоса командой "Восстановить таблицу".