Вычислить поправки и положение на ДКК.mbx

(C) Дмитрий Мазуров, 2005

			Введение.

Эта программа предназначена для работы в среде Кадастрового офиса, она вычисляет поправку площади (=кв.корень из площади участка деленный на 10) и положение на ДКК (А0-Л9) для каждого участка в таблице Участки и записывает их в ту же таблицу в колонки Ширина_площадь и Квадрат_размещения соответственно. Существуют специальные версии шаблонов форм, в которые выводятся эти значения.
			
			Порядок работы.

После запуска программы на инструментальной панели "Пенал" добавляется кнопка с изображением скорой помощи. По нажатию на эту загадочную кнопку, нет, не приезжает скорая помощь, считается все, что обещано и выдается в список. Если по ходу работы программы возникают ошибки, сообщения о них выдаются в окно "Сообщения".

			Подробности.

Для вычисления положения на ДКК используются данные из таблицы Границы. Все объекты этой таблицы считаются кадастровыми кварталами. Положение участка на ДКК определяется координатами центра прямоугольника, описанного около участка.
Поправка для единого землепользования (Наименование= "Единое землепользование") округляется до целых, для прочих участков - до десятых.