Нарисовать сетку.mbx

(С) Дмитрий Мазуров, 2005

			Введение.

Программа рисует координатные линии, координатные кресты или трапеции. Есть возможность создания трапеций с автоматическим заполнением номенклатуры (только для квадратных трапеций).

			Порядок работы.

Запускаем mbx, в меню "Программы" появляется пункт "Нарисовать сетку...", открывающий главный диалог программы. Перед открытием главного диалога следует выбрать область рисования (вместо области можно выбрать замкнутую полилинию). Если область рисования не была выбрана, главный диалог откроется и вы сможете задать параметры, но по нажатию кнопки ОК процесс рисования не будет запущен (параметры диалога все равно будут сохранены).

		Главный диалог.

В каком слое рисовать (поле ввода+ кнопка) - выбираем, в какой таблице будет нарисована сетка. Для выбора из списка всех открытых таблиц нажмите кнопку обзора "...".

Шаг сетки (поле ввода) - задаем шаг сетки (на местности, не в масштабе). Координаты пересечений координатных линий и крестов будут кратны шагу сетки.

Режим рисования (переключатель) - выбираем, что нужно рисовать: координатные линии или координатные кресты. Последующие параметры имеют смысл только для своего режима рисования.

Стиль - выбираем стиль оформления координатных линий/границ трапеций или крестов.

Создавать узлы на пересечениях координатных линий (галочка) - если эта галочка установлена, то каждая координатная линия будет иметь узлы в точках пересечений с другими координатными линиями, а не только на пересечениях с границей области рисования, т.е. на концах.

ОК (кнопка) - по нажатию этой кнопки все параметры кроме таблицы для рисования будут сохранены (и загружены при следующем открытии диалога) и будет запущен сам процесс рисования.

Отмена (кнопка) - диалог будет закрыт, а все изменения в параметрах забыты.

			Заключение.

Все и так было очевидно, не правда ли?