Дир.угол.mbx

(С)Мазуров Дмитрий

							ВВЕДЕНИЕ

	Программа служит для измерения дирекционного угла и длины линии на карте.

							ОГРАНИЧЕНИЯ

	Угол выдается в десятичных градусах. Например, "33.25" - это 33 градуса 15 минут(не 33 градуса 25 минут!). Программа считает дирекционный угол, используя координаты в текущей проекции окна карты. Эта проекция должна быть устроена так, чтобы горизонтальная ось была направлена вправо, а вертикальная - вверх. В окне отчета, например, вертикальна ось направлена вниз, поэтому в окне отчета  программа будет выдавать неправильные углы.

							ПОРЯДОК РАБОТЫ

	При запуске mbx на инструментальной панели "Программы" появляется кнопка с красивым и загадочным рисунком и всплывающей подсказкой "Дир.угол". Она представляет собой инструмент аналогичный стандартному иструменту для рисования линии. Нажимаем нашу кнопку (она остается нажатой, т.к. это инструментальная кнопка), затем в окне карты нажимаем левую кнопку мыши, удерживая ее, протягиваем линию, отпускаем кнопку. Программа выдает окно, в полях ввода которого вы можете увидеть (а также скопировать в буфер обмена) величины дирекционного угла и длины линии в метрах для проведенной линии. По завершении созерцания/копирования параметров линии просто закрываем диалог. Нарисованной линии на карте, естественно, не остается. При использовании инструмента "Дир.угол" бывает полезно пользоваться режимом "Узлы".