Задать слой (Омск 500).mbx

	Программа позволяет заполнить поле "Слой" тем объектам, которые не пробиваются через классификатор(элементы оформления и подписи), а также тем, которые могут оказаться в разных слоях(это точечные объекты при лэп и трубопроводах, оттяжки). 
	ВНИМАНИЕ! Если объект находится в таблице, имя которой - это имя конечного слоя, то поле "Слой" заполнять не обязательно. Если это поле не заполнено, то принадлежность объекта при расслоении будет определяется по имени таблицы.
	Колонку "Слой" не обязательно создавать самостоятельно, программа предложит создать ее автоматически, когда это потребуется. Функции программы доступны через три кнопки на специальной инструментальной панели.
	Кнопка "=" (задать слой):
Выбрав один или несколько объектов в таблице, вы можете нажать кнопку "=" и выбрать из списка слой, которому будут принадлежать объекты. Выбранное имя слоя будет записано в поле Слой всех объектов выборки. Если первый объект выборки имеет непустой vid_kod, то программа предоставляет вам выбирать из сокращенного списка слоев. Если нужного слоя нет в сокращенном списке, вы можете нажать кнопку "Показать все слои" в левом нижнем углу диалога и выбрать из полного списка.
Примечание: В списке нет слоев с окончанием "_текст". Для подписей, которые должны принадлежать к такому слою, следует выбирать такой же слой, но без окончания "_текст".
	Кнопка "+" (выбрать текущий):
Если вы воспользовались третьей кнопкой (см.ниже) для поиска следующего объекта, требующего указания слоя, а затем изменили выборку другим способом, вы можете вернуться к последнему найденому программой объекту, нажав кнопку "+".
	Кнопка ">>" (найти следующий):
С помощью этой кнопки, вы можете найти в таблице объекты, требующие задания слоя. Если в момент нажатия кнопки выбран объект в некоторой таблице, то программа будет просматривать эту же таблицу, причем со строки, следующей за выбранной. Если ничего не выбрано, то выводится список открытых таблиц, из которого требуется выбрать нужную таблицу для поиска. Поиск будет вестись с начала таблицы.

	Примечания:
Таблицы Подписи и Оформление обязательно подлежат заданию слоя.
Из объектов, пробитых через классификатор, могут потребовать задания слоя точечные объекты, вроде опор и колодцев, и один линейный объект: оттяжка (подкос). Т.о. таблицу площадных объектов можно вообще не трогать.
Подписи отметок высот, если они расположены в таблице Отметки, не требуют задания слоя.
Программа использует в работе таблицы Слои, Группы и mif_layers. Эти таблицы должны располагаться в папке программы. Их можно взять на сервере из папки \\srv\mbx\Задать слой (Омск 500)\. При обновлении программы необходимо заново скопировать эти таблицы с сервера ВРУЧНУЮ.