Бергштрих.mbx

(С) Дмитрий Мазуров, 2005-2007

			Введение.

	Данная программа упрощает рисование бергштрихов на горизонталях. Масштаб и длина бергштриха в плане задаются в диалоге настроек.

			Порядок работы.

	Запускаем mbx, на панели "Программы" добавляется инструментальная кнопка с черным минусом, который должен символизировать бергштрих.

		Пользование инструментальной кнопкой "Бергштрих".

	Для начала выбираем любой объект в слое горизонталей, к которым мы собираемся пририсовывать бергштрихи. Делаем изменяемым слой, в котором нужно нарисовать бергштрихи. Теперь тыкаем кнопку "минус" и удерживая кнопку мыши проводим линию на карте (аналогично рисованию обычной линии). Когда кнопка будет отпущена программа нарисует бергштрих, исходящий из точки пересечения протянутой линии и горизонтали, и направленный вдоль этой линии. Напомню, что горизонталь при этом должна находится в выбранном слое. Бергштрих будет иметь тот же цвет, что и горизонталь, стиль "сплошная линия" и толщину 1. Длина бергштриха подбирается программой исходя из заданных в настройках масштаба и длины бергштриха в плане. Можно использовать режим "Узлы" (snap) для того, чтобы начать линию в узле горизонтали. Как и при ручном рисовании, можно использовать команду "Отменить" (Ctrl+Z) для отмены нанесения последнего бергштриха, и команду "Восстановить таблицу".
	Если при рисовании удерживать клавишу Ctrl, перед рисованием вам явится диалог настроек.

		Диалог настроек.

Масштаб 1: - задаем знаменатель масштаба. Если лень вписывать его руками, нажимаем кнопку "..." справа от графы и выбираем его из списка чисто мышью.

Длина штриха(мм) - задаем длину бергштриха в выбранном масштабе. Для бергштрихов горизонталей это всегда 1 мм. Но мало ли что мы захотим нарисовать этим чудным инструментом. Мы же ж непредсказуемые русские люди.

Все настройки диалога автоматически сохраняются и загружаются.